|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 |  |  |  |  |
| **绩效目标表（2023年度）** | | | | |
| **项目名称** | **2023年陕州区大营镇兀家洼村主干道水毁路基修复项目** | | **项目负责人及联系电话** | **王洋 15903980217** |
| **主管部门** | **陕州区交通局** | | **实施单位** | **大营镇人民政府** |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额 | | 47.098031 | |
| 其中：财政拨款 | | 47.098031 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | **年度目标** | | | |
| 目标一：1.路基整平1891.5平方米；2.挖除水泥混凝土路面78.4m³；3.路基挖方1398m³；4.填方路基1498.7m³；5.C25现浇混凝土送水槽15.3m³；6.C25片石混凝土护面墙168.96m³；7.C25片石混凝土挡土墙139.2m³；8.洞口铺砌（C25混凝土）80平米； 9.水泥混凝土路面1469.5平方米；10.C25水泥混凝土拦水带7.8m³；11.路测波形梁钢护栏32M。 目标二：项目建成后，项目产权归属兀家洼村集体所有，可解决1000人的出行问题，进一步改善路况，其中受益脱贫户123户268人。 | | | |
|
|
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
|  | 数量指标 | 指标1：C25现浇混凝土送水槽 | ≥15.3m³ |
| 指标2：C25片石混凝土护面墙 | ≥168.96m³ |
| 指标3：C25片石混凝土挡土墙 | ≥139.2m³ |
| 指标4：洞口铺砌（C25混凝土） | ≥80平方米 |
| 指标5：水泥混凝土路面 | ≥1469.5平方米 |
| 指标6：C25水泥混凝土拦水带 | ≥7.8m³ |
| 指标7：路测波形梁钢护栏 | ≥32M |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | =100% |
| 成本指标 | 指标1：项目建设造价 | ≤48万元 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：解决村民出行困难 | ≥1000人 |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫人口满意度 | ≥95% |
| 指标2：受益村民满意度 | ≥95% |
| 财政部门批复意见 | |  | | |
|