
2026年三门峡市市场监督管理局陕州分局食品相关产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶
	100个（配相同数量的瓶盖）
	50个（配相同数量的瓶盖）
	50个（配相同数量的瓶盖）

	2
	纸杯
	不少于100只
	不少于50只
	不少于50只

	3
	保鲜膜
	3卷
	2卷
	1卷


2 检验依据

表2 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 41167-2021

	2
	高度偏差
	GB/T 41167-2021

	3
	容量偏差
	GB/T 41167-2021

	4
	瓶口密封性能
	GB/T 41167-2021

	5
	垂直载压
	GB/T 41167-2021

	6
	跌落性能
	GB/T 41167-2021

	7
	感官要求
	GB 4806.7-2023

	8
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016

	9
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016


表3 纸杯检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官指标
	GB/T 27590-2022

	2
	容量偏差
	GB/T 27590-2022

	3
	渗漏性能
	GB/T 27590-2022

	4
	杯身挺度
	GB/T 27590-2022

	5
	重金属
	GB 31604.9-2016

	6
	荧光性物质
	GB 31604.47-2023

	7
	感官要求
	GB 4806.8-2022


表4 保鲜膜检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	宽度偏差
	GB/T 6673-2001

	2
	外观
	GB/T 10457-2021

	3
	透光率
	GB/T 2410-2008

	4
	雾度
	GB/T 2410-2008

	5
	防雾性
	GB/T 10457-2021

	6
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016

	7
	重金属
	GB 31604.9-2016


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 41167-2021聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求

GB/T 27590-2022纸杯

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB/T 10457-2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则

GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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