
2026年三门峡市市场监督管理局陕州分局塑料制品产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	塑料一次性餐饮具
	不少于100个
	不少于50个
	不少于50个

	2
	塑料购物袋
	不少于100个
	不少于50个
	不少于50个

	3
	日用塑料袋
	不少于100个
	不少于50个
	不少于50个

	4
	淀粉基塑料购物袋
	不少于100个
	不少于50个
	不少于50个


2 检验依据

表2 塑料一次性餐饮具（GB/T 18006.1-2009）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	异嗅
	GB/T 18006.1-2009

	2
	结构
	GB/T 18006.1-2009

	3
	负重性能
	GB/T 18006.1-2009

	4
	耐温性能
	GB/T 18006.1-2009

	5
	漏水性
	GB/T 18006.1-2009

	6
	跌落性能
	GB/T 18006.1-2009

	7
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016

	8
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016

	9
	感官要求
	GB 4806.7-2023

	注：适用于生产日期在2026.3.1号之前的产品


表3 塑料一次性餐饮具（GB/T 18006.1-2025）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 18006.1-2025

	2
	结构
	GB/T 18006.1-2025

	3
	容积偏差
	GB/T 18006.1-2025

	4
	负重性能
	GB/T 18006.1-2025

	5
	跌落性能
	GB/T 18006.1-2025

	6
	耐热性能
	GB/T 18006.1-2025

	7
	漏水性
	GB/T 18006.1-2025

	8
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2-2016

	9
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9-2016

	10
	感官要求
	GB 4806.7-2023

	注：适用于生产日期在2026.3.1号之后的产品


表4 塑料购物袋（GB/T 21661-2020）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	环保要求
	GB/T 21661-2020

	2
	厚度及偏差
	GB/T 6672-2001

	3
	异嗅
	GB/T 21661-2020

	4
	外观
	GB/T 21661-2020

	5
	提吊试验
	GB/T 21661-2020

	6
	跌落试验
	GB/T 21661-2020

	7
	漏水性
	GB/T 21661-2020

	8
	封合强度
	QB/T 2358-1998

	注：适用于生产日期在2026.5.1号之前的产品


表5 塑料购物袋（GB/T 21661-2025）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	GB/T 21661-2025

	2
	长度偏差
	GB/T 6673-2001
GB/T 21661-2025

	3
	异嗅
	GB/T 21661-2025

	4
	外观
	GB/T 21661-2025

	5
	提吊试验
	GB/T 21661-2025

	6
	跌落试验
	GB/T 21661-2025

	7
	漏水性
	GB/T 21661-2025

	8
	封合强度
	QB/T 2358-1998

	注：适用于生产日期在2026.5.1号之后的产品


表6日用塑料袋检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	厚度及偏差
	GB/T 6672-2001

	2
	宽度偏差
	GB/T 24984-2010

	3
	长度偏差
	GB/T 24984-2010

	4
	异嗅和异味
	GB/T 24984-2010

	5
	外观
	GB/T 24984-2010

	6
	跌落试验
	GB/T 24984-2010

	7
	抗渗漏性
	GB/T 24984-2010


表7淀粉基塑料购物袋检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	厚度及偏差
	GB/T 6672-2001

	2
	异嗅
	GB/T 38079-2019

	3
	外观
	GB/T 38079-2019

	4
	印刷表现
	GB/T 38079-2019

	5
	落镖冲击
	GB/T 9639.1-2008
GB/T 38079-2019
GB/T 38079-2019/XG1-2020

	6
	跌落试验
	GB/T 38079-2019

	7
	漏水性
	GB/T 38079-2019

	8
	封合强度
	QB/T 2358-1998


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 18006.1-2025塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB 4806.7-2023  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 21661-2020塑料购物袋

GB/T 21661-2025塑料购物袋

GB/T 24984-2010 日用塑料袋

GB/T 38079-2019 淀粉基塑料购物袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

