
2026年三门峡市市场监督管理局陕州分局儿童玩具产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	塑料玩具
	2个
	1个
	1个

	2
	毛绒、布制玩具
	3个
	2个
	1个

	3
	电玩具
	3个
	2个
	1个


2 检验依据

表2 塑料玩具检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可预见的合理滥用
	GB 6675.2-2014

	2
	材料
	GB 6675.2-2014

	3
	小零件
	GB 6675.2-2014

	4
	边缘
	GB 6675.2-2014

	5
	尖端
	GB 6675.2-2014

	6
	突出部件
	GB 6675.2-2014

	7
	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2-2014

	8
	孔、间隙、机械装置的可触及性
	GB 6675.2-2014


表3 毛绒、布制玩具检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	易燃性能
	GB 6675.3-2014

	2
	缝纫拼缝及布绒牢度
	GB/T 9832-2007

	3
	缝纫质量
	GB/T 9832-2007

	4
	成品外表
	GB/T 9832-2007

	5
	破洞
	GB/T 9832-2007

	6
	表情装饰线
	GB/T 9832-2007

	7
	填充物
	GB/T 9832-2007


表4 电玩具（GB 19865-2005）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	机械强度
	GB 19865-2005

	2
	结构
	GB 19865-2005

	3
	软线和电线的保护
	GB 19865-2005

	4
	室温下的电气强度
	GB 19865-2005

	5
	工作温度下的电气强度
	GB 19865-2005

	6
	电气间隙和爬电距离
	GB 19865-2005


表5 电玩具（GB/T 19865-2024）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	电气强度
	GB/T 19865-2024

	2
	机械强度
	GB/T 19865-2024

	3
	结构（不测13.4）
	GB/T 19865-2024

	4
	软线和电线的保护
	GB/T 19865-2024

	5
	螺钉和连接
	GB/T 19865-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6675.2-2014玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB/T 9832-2007毛绒、布制玩具         
    GB 6675.3-2014玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 19865-2005 电玩具的安全

GB/T 19865-2024电玩具的安全

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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