
2026年三门峡市市场监督管理局陕州分局学生用品产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	中性笔
	不少于40支
	不少于20支
	不少于20支

	2
	铅笔
	不少于40支
	不少于20支
	不少于20支

	3
	记号笔
	不少于40支
	不少于20支
	不少于20支

	4
	簿册
	20本
	10本
	10本

	5
	修正带
	9个
	6个
	3个

	6
	修正液
	16支（以8ml/支计）
	8支（以8ml/支计）
	8支（以8ml/支计）


2 检验依据

表2 中性笔检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	初写性能
	GB/T 37853-2019

	2
	书写性能
	GB/T 37853-2019

	3
	渗透性
	GB/T 37853-2019

	4
	干燥性
	GB/T 37853-2019

	5
	复印性
	GB/T 37853-2019

	6
	间歇书写
	GB/T 37853-2019

	7
	出芯机构灵活性
	GB/T 37853-2019

	8
	外观
	GB/T 37853-2019


表3 铅笔检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	芯尖受力
	GB/T 26704-2022

	2
	磨耗
	GB/T 26704-2022

	3
	滑芯
	GB/T 26704-2022

	4
	笔杆涂层
	GB/T 26704-2022

	5
	笔杆结合牢度
	GB/T 26704-2022

	6
	杆内断芯
	GB/T 26704-2022

	7
	外观
	GB/T 26704-2022


表4 记号笔检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	初写性能
	QB/T 2777-2015

	2
	书写性能
	QB/T 2777-2015

	3
	干燥性
	QB/T 2777-2015

	4
	附着性
	QB/T 2777-2015

	5
	间歇书写
	QB/T 2777-2015

	6
	耐温性
	QB/T 2777-2015

	7
	耐冲击性
	QB/T 2777-2015

	8
	外观
	QB/T 2777-2015


表5 簿册检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	纸张定量
	GB/T 451.2-2002

	2
	纸张破洞
	QB/T 1438-2007

	3
	脏迹
	QB/T 1438-2007

	4
	白页
	QB/T 1438-2007

	5
	两面对线偏差
	QB/T 1438-2007

	6
	断线
	QB/T 1438-2007

	7
	内芯尺寸极限偏差
	QB/T 1438-2007

	8
	施胶度
	GB/T 460-2002


表6修正带检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	QB/T 4154-2010

	2
	涂布性
	QB/T 4154-2010

	3
	遮盖性
	QB/T 4154-2010

	4
	再书写性
	QB/T 4154-2010


表7修正液检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	涂后的干燥速度
	QB/T 2655-2020

	2
	涂膜强度
	QB/T 2655-2020

	3
	再次书写的可能性
	QB/T 2655-2020

	4
	覆盖能力
	QB/T 2655-2020

	5
	耐温性
	QB/T 2655-2020

	6
	外观
	QB/T 2655-2020


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 37853-2019 中性墨水圆珠笔和笔芯

GB/T 26704-2022铅笔

QB/T 2777-2015 记号笔

QB/T 1438-2007 簿册

QB/T 4154-2010 修正带

QB/T 2655-2020 修正液

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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