
2026年三门峡市市场监督管理局陕州分局盐酸产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	副产盐酸
	1000mL
	500mL
	500mL

	2
	工业用合成盐酸
	1000mL
	500mL
	500mL

	3
	高纯盐酸
	1000mL
	500mL
	500mL

	4
	化学试剂 盐酸
	1000mL
	500mL
	500mL


2 检验依据

表2 副产盐酸检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	HG/T 3783-2021

	2
	总酸度（HCl）
	GB/T 320-2025

	3
	重金属（以Pb计）
	HG/T 3783-2021


表3 工业用合成盐酸检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 320-2025

	2
	总酸度
	GB/T 320-2025

	3
	铁
	GB/T 320-2025

	4
	灼烧残渣
	GB/T 320-2025


表4 高纯盐酸检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	HG/T 2778-2020

	2
	总酸度
	GB/T 320-2025

	3
	蒸发残渣
	HG/T 2778-2020

	4
	游离氯
	GB/T 320-2025


表5 化学试剂 盐酸检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	HCl
	GB/T 622-2006

	2
	色度
	GB/T 605-2006

	3
	灼烧残渣
	GB/T 9741-1988

	4
	游离氯
	GB/T 622-2006


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

HG/T 3783-2021副产盐酸

GB/T 320-2025工业用合成盐酸

HG/T 2778-2020高纯盐酸

GB/T 622-2006化学试剂 盐酸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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